**Registre d’inspection de l’équipement de sécurité et de plein air**

**Voici comment procéder pour établir votre registre d’inspection ou d’entretien :**

1. Dressez la liste des équipements mis à la disposition de la clientèle.
2. Déterminez la nature de l’inspection ou de l’entretien en fonction de l’équipement : vérification générale, test d’usure, etc.
3. Indiquez les détails pertinents pour l’inspection ou l’entretien.
4. Indiquez la fréquence de l’inspection ou de l’entretien en fonction de leur nature : entretien quotidien, après utilisation, vérification annuelle, etc.
5. Nommez la personne responsable de l’inspection ou de l’entretien.

*Note : Les éléments inscrits en rouge peuvent être personnalisés selon votre réalité.*

## Registre d’inspection de l’équipement de sécurité

On doit inspecter (quotidiennement, hebdomadairement, mensuellement, etc.) l’équipement de sécurité offert dans le cadre des activités du parc pour confirmer qu’il est toujours en bon état et sécuritaire pour l’utilisateur. Il est primordial que chaque article soit fonctionnel lorsqu’il est remis au client puisque sa sécurité en dépend. Il est aussi pratique de conserver une copie des normes des fabricants pour savoir comment bien entretenir l’équipement.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Équipement | Nature de l’inspection ou de l’entretien | Détails | Commentaires | Fréquence/date | Responsable | Nom et signature |
| VFI | Vérification générale | Déchirure |  | Quotidienne ou après chaque utilisation | Préposé à l’accueil |  |
| Boucles et fermeture éclair |
| … |
| Normes du fabricant | Test de flottabilité |  | Annuelle (1er mars) | Responsable des opérations |  |
| Sifflet | Vérification générale | … |  |  |  |  |
| Ligne d’attrape flottante | Vérification générale | … |  |  |  |  |
| Casque protecteur | Vérification générale | Fissure/bosse |  |  |  |  |
| Coussinet |
| Corde d’escalade | Vérification générale | … |  |  |  |  |
| Normes du fabricant | Test X |  | Mensuelle | Sous-traitant |  |

## Registre d’inspection de l’équipement de plein air

On doit inspecter (quotidiennement, hebdomadairement, mensuellement, etc.) l’équipement de plein air offert dans le cadre des activités du parc pour confirmer qu’il fonctionne correctement. Il est primordial que chaque article soit sécuritaire lorsqu’il est remis au client. Une révision sommaire de l’équipement avec le client peut éviter de mauvaises surprises. Il est aussi pratique de conserver une copie des normes des fabricants pour savoir comment bien entretenir l’équipement.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Équipement | Éléments de vérification | Points de vérification | Départ | Retour | Commentaires | Responsable | Nom et signature |
| Canot | Coque | Fissure | OK | OK |  | Préposé à l’accueil |  |
| Trou | OK | OK |
| Bosse | Partie avant gauche | Idem |
| Intérieur | Propreté | OK | Non. À rincer. |  | Responsable des opérations |  |
| Pagaie |  |  |  |  |  |  |  |
| Kayak |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

## Tableau de durée de vie de l’équipement

L’équipement de sécurité et de plein air a une durée de vie limitée selon les normes du fabricant et le type d’activité. Il est primordial de garder une trace des achats afin de pouvoir changer l’équipement en fin de vie et assurer la sécurité des utilisateurs. Par exemple, un baudrier d’escalade ayant peu servi peut encore sembler en bonne condition d’utilisation après 10 ans. Toutefois, le tissu sèche avec le temps et l’équipement n’est plus sécuritaire. Le contraire est aussi vrai : un baudrier ayant servi 40 heures/semaine dans des conditions difficiles ne sera pas sécuritaire pour la durée de vie estimée puisqu’il aura été utilisé de manière intensive. En cas de doute, informez-vous auprès du fabricant.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Équipement | Fabricant | Quantité | Identification | Date d’acquisition | Durée de vie | Remplacement prévu | Commentaires | Responsable | Nom et signature |
| Baudrier modèle X | Black Diamond | 10 | Identifié à l’intérieur au marqueur noir  (1-18, 2-18… 18-18) | 7/6/2018 | 5 ans | 7/6/2023 |  | Responsable équipement |  |
| Casque | Petzl | 10 | Gravé à l’intérieur (1-18, 2-18… 18-18) | 7/6/2018 | 10 ans | 7/6/2028 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |